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[bookmark: _Toc240538984]Inleiding
In deze release notes vind je alle wijzigingen die zijn verwerkt na het verschijnen van de vorige versie 5.1.14 en welke tekortkomingen er nog zijn blijven liggen wegens ontbreken van eenduidigheid van de oplossing of gebrek aan voldoende budget.  


[bookmark: _Toc240538985]Releasenotes
Veranderingen op hoofdlijnen van Proteus 5.1.14 naar Proteus 5.3.5

[bookmark: _Toc240538986]Opgeloste defecten

	Item / AXO nr
	Onderwerp
	Uitleg
	In versie

	80925
	Vanaf Proteus 5.1.12 wordt een stof als oplosbaar gezien indien de oplosbaarheid >100 mg/l is.
	Vóór release 5.x gebruikte Proteus 100 g/l als criterium. 
	5.1.14

	91069
	In Productie-eenheid niet alles (capaciteit) lozen maar rekening houden met level /lekkage.
	Bij het berekenen van bepaalde scenario’s in de Reactor node werd er geen rekening gehouden met vullingsgraad van de productie eenheid. Hierdoor werd de volledige inhoud meegenomen in de berekening van het scenario. Dit leidde tot een verkeerd resultaat. Om deze bug op te lossen is de vullingsgraad van de reactor meegenomen in de berekening.

	5.2.1

	91089
	Het kopiëren of nieuw mengsel maken (m.b.v.) van een eerder aangemaakt mengsel.
	Er is nu de optie toegevoegd om een bestaand mengsel te kunnen kopiëren. De stoffen waaruit het mengsel bestaat worden overgenomen en op deze manier kan de gebruiker een nieuw mengsel maken van een al bestaand mengsel en daar gemakkelijk nieuwe stoffen aan toe te voegen.
	5.2.1

	91243
	Menukeuze Blusstof in BrandbeveiligingsSysteem moet consequent zijn.
	In het menu keuze van batch-, continue-reactor en afvuleenheid zijn er twee eigenschappen die inconsistente keuze opties hebben. Om de keuze opties in deze units meer consistent te maken is er een ‘Geen’ optie toegevoegd aan de blusstof eigenschap van deze units. 

	5.2.1

	91245
	Ocap formule aanpassen, voor berekening RWZI’s door de onjuiste TZV.
	Proteus hanteerde de verkeerde waarde voor RWZI vervuilingseenheid bij het berekenen van de scenario’s. Proteus hanteert namelijk een waarde van 0.15. Dit is niet correct en daarom aangepast naar 0.0794.
	5.2.1

	91079
	Altijd laten zien in het resultaatscherm wat er berekend is.
	Na het uitvoeren van een berekening die geen effect heeft, toont Proteus een leeg resultaatscherm. Dit is voor de gebruiker niet altijd duidelijk, omdat deze geen indicatie krijgt dat zijn berekeningen wel zijn verwerkt in het resultaat, maar dat er gewoon geen resultaten zijn.

Om verwarring te voorkomen, is er een tekst toegevoegd: “Er zijn geen effecten” in de resultaat-tabel wanneer deze leeg is. Hierdoor wordt de gebruiker erop gewezen dat er geen resultaten zijn.

	5.2.2

	104656
	Update SUM en gebruikershandleiding
	Er zijn diverse aanpassingen gedaan aan de SUM en de gebruikershandleiding binnen Proteus. Deze aanpassingen bevatten de doorgevoerde wijzigingen voor release v5.1.14.

	5.2.2

	99318
	Massa uitstroom omrekenen naar volumes mbv de s.m. en Proteus moet het bijbehorende volume tonen onder de resultaten
	Om het bijbehorende volume per scenario te kunnen bekijken, is er een kolom toegevoegd aan de berekeningsresultaten van Proteus. Hierdoor kan de gebruiker in één oogopslag het volume per scenario zien.
	5.2.3

	104862
	Als gebruiker wil ik weten welke leestekens niet zijn toegestaan in unitnamen
	Omdat data in Proteus niet altijd goed wordt afgevangen bij het uitvoeren van een SQL-query, is ervoor gekozen om bepaalde speciale tekens niet toe te staan in de namen en beschrijvingen van units om veiligheidsredenen.

Vanaf nu zijn alleen de volgende speciale tekens toegestaan:

_ - % [ ] \ / + = < >

Alle andere speciale tekens zijn niet toegestaan.

	5.2.3

	104923
	Meerdere versies wil ik naast elkaar gebruiken, installeren van versie 4.5 en 5.1.14 en 5.2.2. lukt niet
	Sinds versie 5.1.14 is het niet meer mogelijk om twee versies van Proteus naast elkaar te draaien. Vanaf versie 5.2.3 zijn de installatiebestanden in Proteus aangepast, waardoor het weer mogelijk is om twee versies van Proteus naast elkaar te installeren.
	5.2.3

	104862
	Als gebruiker wil ik weten welke leestekens niet zijn toegestaan in unitnamen
	Er is een bug opgelost met betrekking tot de nieuwe functionaliteit in versie 5.2.3, waarmee velden in Proteus gefilterd kunnen worden. Deze bug veroorzaakte problemen in de gebruikersinterface.

· Proteus wijzigde de namen van parameters in de gegevensverkenner van units.
· Bij het aanpassen van parameters en het ontvangen van de foutmelding "Alleen de volgende speciale tekens zijn toegestaan: _ - % [ ] \ / + = < > spatie", werd de gegevensverkenner onterecht opnieuw geladen. Dit leidde tot ongewenst gedrag.

Om dit probleem te verhelpen, is de manier waarop gegevens in de gegevensverkenner worden geladen, aangepast. Hierdoor worden gegevens niet langer dubbel ingeladen, wat zorgt voor een verbeterde werking van de gegevensverkenner.

	5.2.5

	105713
	Opmerkingenkolom popup in resultaten is weggevallen
	Er is een bug opgelost waarbij het opmerkingenvenster niet meer werd weergegeven na het dubbelklikken op de opmerkingenkolom van een resultaat in het scherm "Calculation Results" in Proteus. Het venster wordt nu correct geopend.
	5.2.5

	91089
	het kopiëren of nieuw mengsel maken (m.b.v.) van een eerder aangemaakt mengsel moet mogelijk zijn en aanpassen documentatie.
	Het is nu mogelijk om een bestaand mengsel te kopiëren
	5.3.5

	105144
	Bug: Mengsels en stoffen kunnen niet aangepast worden in projecten uit versie 4.5
	Zodra de individuele stoffen van een een mengsel correct zijn bijgewerkt wat betreft zuur/base attribuut wordt het zuur/base attribuut van het mengsel bijgewerkt
	5.3

	105155
	Proteus 5.x laadt een project met Overslag weg en Overslag Spoor uit Proteus 4.5 verkeerd in (tenminste 1 missende parameter) 
	Is gecorrigeerd voor 4.5 projecten. Projecten bewaard in 5.1.14 moeten handmatig bijgewerkt worden zoals eerder in de handleiding is aangegeven
	5.3

	105173
	Bug Item Eigenschappen van Overslag spoor, standaard put  en User defined unit en één eigenschap Overslag schip bulkschip ontbreken in Helpfunctie
	Helpfunctie aangepast
	5.3

	105708
	Importeren stoffen via projectbestand van versie 4.5  werkt niet. 
	Importeren stoffen verloopt nu correct, mits dubbele stofnamen niet meer voorkomen in het 4.5 bestand. Zie opmerking hierover in hoofdstuk 1.5.1 van de handleiding

	5.3

	105710
	Bug Importfunctie Laden Stoffenbestand werkt niet goed.
	Laden stoffenbestand werkt correct, met in acht name van hetgeen vermeld is bij 105708
	5.3

	106850
	BUG: eenheden stroomsnelheid in watersystemen meter / seconde naar kilometer / uur wordt niet goed omgerekend
	Omrekenfactor gecorrigeerd
	5.3

	108394
	BUG: Modelleren met continureactor niet mogelijk sinds versie 5.2.1
	De productieeenheid unit en continu- en batchtreactor installaties zijn gecorrigeerd
	5.3

	108519
	Jaartal van release 5.2.5. klopt niet, 2024 moet 2025 zijn 
	Jaartal van 5.3.5 is aangepast
	5.3

	110622
	Bug Overslag schip - bulkschip kan niet worden gebruikt voor een berekening in Proteus 5.2.5
	Overslag units zijn gecorrigeerd
	5.3

	110879
	Bug v. 5.1.14 - 5.2.5. Overslag Schip - Stukgoed wordt niet berekend door foutmelding 
	Overslag units zijn gecorrigeerd
	5.3

	111085
	De waarde van het oplosbaarheidscriterium 100 mg/l  toevoegen aan Helpfunctie
	Tekst toegevoegd aan helpfunctie
	5.3

	112167
	Analyse: Fout delen door nul bij gebruik pompput. Oplossing implementeren in story 112750
	Pompput berekening aangepast
	5.3

	112310
	Proteus executable versie 5.x heeft als naam "Proteus 3" moet zijn "Proteus"
	Executable naam gewijzigd
	5.3

	112399
	Bug Van in P4.5 gemaakt project in 5.2.5 en met gecorrigeerde gebruikte stoffen de berekening gestart, volgt melding: "Fout: De objectverwijzing..."
	Overslag units zijn gecorrigeerd
	5.3

	112491
	bug: geen berekening van maximale te verontreinigen volume van het watersysteem i.i.g sloot bij 1200 ton, wel uitgevoerd bij de doorslag van 1300 ton.
	De TZV-berekening kan tijdrovend zijn. Voor lage faalkansen is ervoor gekozen om de berekening niet uit te voeren, maar om een theoretisch maximum te hanteren. In het geval van een sloot is  een beperkt volume dat verontreinigd kan raken, namelijk het slootvolume, in dit geval 12500 m3.  
Wanneer de faalfrequentie bij een geschatte MSI onder een zekere waarde komt, in dit geval onder 5E-9, wordt de tijdrovende berekening, overgeslagen. En dat is dus wat gebeurde bij de 1200 ton doorslag.  
Het maximeren van het verontreinigd volume op het aanwezige volume is nu gecorrigeerd.
	5.3

	112658
	Oplossing voor ongeldige leestekens in ID, naam of omschrijving uit projecten gemaakt in vorige versies aanbieden 
	Gebruiker krijgt een melding dat er ongeldige leestekens aanwezig zijn in het project.
	5.3

	112659
	Bug een project waarin ongeldige leestekens worden ingevoerd in ID, Naam en/of Omschrijving kan geen berekening uitvoeren en toont een foutmelding
	Gebruiker krijgt een melding zodra er ongeldige leestekens ingevoerd zijn en het invoerveld de focus verliest.
	5.3

	112750
	Bug: Fout delen door nul bij gebruik pompput uit story 112167 oplossen.
	Pompput berekening gecorrigeerd
	5.3

	112981
	Bug Juiste gatgrootte gebruiken voor batch- en continureactor in scenario continufalen en in logging laten zien
	Proteus gebruikte de diameter van de warmtewisselaar pijpaansluiting. Een gatgrootte van 0,05 m wordt nu gebruikt
	5.3

	112987/
112921
	Modelleren met continureactor niet mogelijk sinds versie 5.2.1 door fout in percentage massafractie aanwezige stoffen, berekening in continureactor negeert toegevoegd water

	Het percentage van de massafractie stoffen overschreed 100%. Dit is gecorrigeerd.
	5.3

	112995
	Bug Batchreactor invoer druk foutmelding bij 1 atmosfeer: controle in max-min waardes database
	De omrekenfactor voor atmosfeer week een fractie af. Is gecorrigeerd.
	5.3

	
	
	
	





[bookmark: _Toc240538987]Geïmplementeerde wensen


	Item
	Onderwerp
	Uitleg
	Sinds versie

	99317
	Wens netto bergend volume tankput geheel juist berekenen.  
	1 Gebruiker voert bruto oppervlak in; Proteus berekent netto oppervlak door bruto oppervlak te verminderen met oppervlakte tanks;
2 Nieuw: Een tank faalt; het vrijkomende oppervlak van de tank wordt toegevoegd aan netto oppervlak.
Toelichting: Bergend volume: De netto opvangcapaciteit van deunit. Dit is de bruto opvangcapaciteit minus het volume wat hiervan ingenomen wordt door alle tanks en mogelijke andere objecten.
	5.3

	112588
	Wens Een melding tonen van de vergunde vullingsgraadvolume bij batch- en continureactor bij overschrijding van volumecomponenten (stoffen)
	Proteus toont een waarschuwing wanneer het vergunde volume overschreden wordt. Proteus stopt een berekening wanneer het totale volume van de reactor overschreden wordt. De gebruiker wordt geacht de gemiddelde massa van stoffen in de reactoren te corrigeren zodat er geen overschrijding plaatsvindt.
	5.3





[bookmark: _Toc240538988]Bekende defecten

	Item / AXO nr
	Onderwerp
	Uitleg

	91244
	Geen verblijftijd bij continue proces
	Verblijftijd moet in de berekening worden geverifieerd.

	91245 - 112980
	OCAP RWZI formule controleren en aanpassen ivm Kjeldahl stikstof KjN element
	De faalgrens ten gevolge van zuurstofbinding in plaats van 0.15 de waarde 0,0794 gebruiken staat  ter discussie

	91082-91246
	In unit overslag van tankcontainers lek en breuk in overeenstemming brengen met BKL regeling
	Niet eenduidig van BEVI verwerkt in BKL daarom niet toegepast 

	112920
	Wanneer Massatransport naar water vanuit drijflaag is 0 moet het zuurstofverbruik effectvolume gelijk gesteld worden aan 0
	In optimalisatie (voor gegeven frequentie en MSI waardes) wordt geen rekening gehouden met dM2_H2O=0

	113107
	Dubbele stofnamen in project laadt netwerk wel, maar componentenlijst niet
	Wanneer dubbele stofnamen voorkomen moet melding getoond worden en geen project geladen worden. Oplossing staat beschreven in SUM 5.3.3

	91241
	Bug/wens: Effect door overvullen lijkt niet beïnvloed te worden door stroomsnelheid
	Oplossing is niet aangeleverd

	99323
	Een grotere lozing moet een groter effect tonen dan een kleinere lozing
	Het effect van afstroming via de overstroomconnector is groter dan die via de bufferconnector hetgeen niet logisch lijkt. 

	99324
	de kans vanuit bulkopslag via de doorstroomconnector naar de volgende unit goed doorgeven
	Oplossing niet aangeleverd

	99325
	De tijden waarmee Proteus rekent bij scenario overvullen bulkopslag moeten kloppen
	Oplossing niet aangeleverd

	99326
	Blustijden vermeld in bijlage 2 handleiding moeten kloppen
	Oplossing niet volledig aangeleverd
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