|  |
| --- |
| **Bedrijfsgegevens**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam inrichting: |  |
| Adres, woonplaats: |  |
| BWL nummer: |  |
| Stalnummer: |  |
| Gecontroleerd door: |  |
| Datum controle: |  |

**Controle administratief**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalibratierapporten** |  |  |
| Ten minste eenmaal per zes maanden worden de EC-elektrode en de pH-elektrode gekalibreerd door een deskundige op het gebied van het kalibreren van elektrodes AR3.100 | [ ]  ja | [ ]  nee |

|  |
| --- |
| **Controle elektronische monitoring (EM) m.b.v. ‘luchtwassercheck’** |
| Is de werking akkoord? (zie uitwerking van de data in luchtwassercheck) AB 3.125 lid 6Zonder goede reden mogen parameters niet langer dan 24 uur niet voldoen. Spuiwater is een hele belangrijke parameter waarmee voor een groot deel de werking van de installatie wordt gecontroleerd. | [ ]  ja | [ ]  nee |

|  |
| --- |
| Kopie rapport luchtwassercheck: |
| Kopieën belangrijke grafieken uit luchtwassercheck: |

|  |
| --- |
| **Controle logboek** |
| Heeft de veehouder direct maatregelen getroffen bij het niet voldoen van parameters? | [ ]  ja | [ ]  nee |
| Is er een melding ‘ongewoon voorval’ gedaan bij langer uitstaan van de pomp? | [ ]  ja | [ ]  nee |

**Opmerkingen**

|  |
| --- |
|  |