|  |
| --- |
| **Bedrijfsgegevens** |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam inrichting: |  |
| Adres, woonplaats: |  |
| BWL nummer: |  |
| Stalnummer: |  |
| Gecontroleerd door: |  |
| Datum controle: |  |

**Controle administratief**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kalibratierapporten** |  |  |
| Ten minste eenmaal per zes maanden worden de EC-elektrode en de pH-elektrode gekalibreerd door een deskundige op het gebied van het kalibreren van elektrodes AR3.100 | ja | nee |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Controle elektronische monitoring (EM) m.b.v. ‘luchtwassercheck’** | | |
| Is de werking akkoord? (zie uitwerking van de data in luchtwassercheck) AB 3.125 lid 6  Zonder goede reden mogen parameters niet langer dan 24 uur niet voldoen. Spuiwater is een hele belangrijke parameter waarmee voor een groot deel de werking van de installatie wordt gecontroleerd. | ja | nee |

|  |
| --- |
| Kopie rapport luchtwassercheck: |
| Kopieën belangrijke grafieken uit luchtwassercheck: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Controle logboek** | | |
| Heeft de veehouder direct maatregelen getroffen bij het niet voldoen van parameters? | ja | nee |
| Is er een melding ‘ongewoon voorval’ gedaan bij langer uitstaan van de pomp? | ja | nee |

**Opmerkingen**

|  |
| --- |
|  |